# گسترش میز اره

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

##

میز کشویی (11) عرض میز اره (17) را به طرف راست گسترش می دهد.

- دسته مهار (18) برای میز کشویی را به بالا بکشید.
- میز کشویی (11) را به اندازه طول دلخواه به بیرون بکشید.
- دسته مهار (18) رابه پایین فشار دهید. اینگونه میز کشویی تثبیت می شود.

##

میز کشویی (10) طول میز اره (17) را به طرف عقب کسترش می دهد.

- پیچ قفل کننده (38) واقع بر سمت چپ میله راهنما شل کنید.
- میز کشویی (10) را به اندازه طول دلخواه به بیرون بکشید.
- جهت تثبیت وضعیت، پیچ قفل کننده (38) را سفت کنید.

در صورت کار با قطعات کار سنگین بایستی کشویی میز را به چیزی تکیه داد.

##

با صفحه متحرک (2) می توان قطعات کار تا بیشینه عرض 350 میلیمتر را اره کرد.
همزمان یک دقت بالا با بکارگیری نقاله (3) به دست می آید رجوع کنید به بریدن با زاویه برش فارسی افقی به کمک صفحه متحرک قفل شده.

- دسته مهار (29) برای صفحه متحرک را به بالا بکشید.
  صفحه متحرک هم به جلو و هم به عقب تا انتها قابل تغییر است.