# การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น

## การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (ดูภาพประกอบ D)

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง -1° ถึง 47°

- คลายคันล็อค (26) ออกในทิศทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: หากคลายคันล็อคออกจนหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยเอียงไปในตำแหน่งที่เท่ากับประมาณ 30°

- ดึงหรือดันล้อหมุนมือ (19) ไปตาม slotted link จนเข็มชี้มุม (64) แสดงมุมเอียงในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับล้อหมุนมือไว้ในตำแหน่งนี้และยึดคันล็อค (26) กลับให้แน่นอีกครั้ง

สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง 0° และ 45° อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีตัวหยุด ((28), (25)) ที่ตั้งมาจากโรงงาน

## การปรับมุมเอียงในแนวนอน (ฉากหยุดมุม) (ดูภาพประกอบ E)

หมายเหตุ: ช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการตัดเรียว (ลิ่มยาว)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 60° (ด้านซ้าย) ถึง 60° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (65) ออกหากถูกขันแน่น
- หมุนฉากหยุดมุมจนเข็มชี้มุม (66) แสดงมุมเอียงแนวนอนที่ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อค (65) เข้าอีกครั้ง

เพื่อให้สามารถปรับมุมเอียงในแนวนอนที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ที่ฉากหยุดมุม (3) มีสกรูหยุดสำหรับมุม 45° (ด้านซ้ายและขวา) และ 0° จัดเตรียมไว้

- คลายลูกบิดล็อค (65) ออกหากถูกขันแน่น
- พับแผ่นปรับ (67) ออก
- หมุนฉากหยุดมุมจนกระทั่งเกลียวของสกรูหยุดที่ต้องการอยู่ทางด้านขวาของแผ่นปรับ
- พับแผ่นปรับ (67) เข้าด้านในแล้วหมุนฉากหยุดมุมจนกระทั่งเกลียวของสกรูหยุดอยู่ตรงกับแผ่นปรับ
- ขันลูกบิดล็อค (65) เข้าอีกครั้ง