# A fűrészasztal méreteinek megnövelése

A hosszú és nehéz munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

##

A (11) fűrészasztal szélesítő a (17) fűrészasztal szélességét a jobb oldala felé növeli.

- Húzza egészen felfelé a (18) fűrészasztal szélességnövelő lap szorító fogantyút.
- Húzza ki a kívánt hosszúságra a (11) fűrészasztal szélességnövelő lapot.
- Nyomja le a (18) szorító fogantyút. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.

##

A (10) fűrészasztal hosszabbító a (17) fűrészasztalt hátrafelé hosszabbítja meg.

- Lazítsa ki a bal oldali vezetőrúd (38) reteszelő csavarját.
- Húzza ki a kívánt hosszúságra a (10) fűrészasztal hosszabbítót.
- A helyzet rögzítéséhez húzza meg szorosra a (38) reteszelő csavart.

Nehéz munkadaraboknál az asztalhosszabbítót szükség esetén alá kell támasztani.

##

A (2) vezetőszán alkalmazásával legfeljebb 350 mm szélességű munkadarabokat lehet fűrészelni.
Ezzel egyidejűleg a fűrészeléskor, mindenek előtt a (3) szögvezető alkalmazásával magasabb preciziót lehet elérni lásd Vízszintes sarkalószögek fűrészelése a vezetőszán segítségével.

- Húzza fel teljesen a (29) vezetőszán szorító fogantyút.
  A vezetőszán ezzel most előre és hátra is ütközésig eltolható.