# مشخصات فنی

اره گرد رومیزی |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
توان ورودی نامی | W | 2000 | 2000 | 1650
ولتاژ نامی | V | ‎240–220‎ | 230 | 110
فرکانس | Hz | ‎60–50‎ | ‎60–50‎ | ‎60–50‎
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 4200 | 4200 | 4200
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ● | ●
محافظ اضافه بار |  | ● | ● | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II
ابعاد (با احتساب اجزاء جداشدنی دستگاه)
عرض × عمق × ارتفاع | mm | ‎343 x 771 x 783‎ | ‎343 x 771 x 783‎ | ‎343 x 771 x 783‎
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254 | 254 | 254
ضخامت تیغه اره | mm | ‎<2,2 | ‎<2,2 | ‎<2,2
حداقل ضخامت/شیب دندانه | mm | ‎>2,4‎ | ‎>2,4‎ | ‎>2,4‎
قطر سوراخ | mm | 30 | 30 | 30

اره گرد رومیزی |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
توان ورودی نامی | W | 2000 | 2000
ولتاژ نامی | V | ‎240–220‎ | 220
فرکانس | Hz | 60–50‎ | 60
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 4200 | 4200
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ●
محافظ اضافه بار |  | ● | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
کلاس ایمنی |  | / II | / II
ابعاد (با احتساب اجزاء جداشدنی دستگاه)
عرض × عمق × ارتفاع | mm | ‎343 x 771 x 783‎ | ‎343 x 771 x 783‎
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254 | 254
ضخامت تیغه اره | mm | ‎<2,2 | ‎<2,2
حداقل ضخامت/شیب دندانه | mm | ‎>2,4‎ | ‎>2,4‎
قطر سوراخ | mm | 25,4 | 25,4

بیشینه اندازه های قطعه کار رجوع کنید به بیشینه اندازه های قطعه کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.