# Sägetisch vergrößern

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

##

Die Sägetischverbreiterung (11) verbreitert den Sägetisch (17) nach rechts.

- Ziehen Sie den Spanngriff (18) für die Sägetischverbreiterung ganz nach oben.
- Ziehen Sie die Sägetischverbreiterung (11) bis zur gewünschten Länge nach außen.
- Drücken Sie den Spanngriff (18) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.

##

Die Sägetischverlängerung (10) verlängert den Sägetisch (17) nach hinten.

- Lösen Sie die Arretierschraube (38) an der linken Führungsstange.
- Ziehen Sie die Sägetischverlängerung (10) bis zur gewünschten Länge nach außen.
- Zum Fixieren der Position ziehen Sie die Arretierschraube (38) fest.

Bei schweren Werkstücken müssen Sie gegebenenfalls die Sägetischverlängerung abstützen.

##

Durch den Schiebeschlitten (2) können Werkstücke bis zu einer maximalen Breite von 350 mm gesägt werden.
Gleichzeitig wird eine höhere Präzision beim Sägen vor allem in Verbindung mit dem Winkelanschlag (3) erreicht siehe Horizontale Gehrungswinkel mit Hilfe des Schiebeschlittens sägen.

- Ziehen Sie den Spanngriff (29) für den Schiebeschlitten ganz nach oben.
  Der Schiebeschlitten ist damit sowohl nach vorne als auch nach hinten bis zum Anschlag verschiebbar.