# Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Ajuste un ángulo de inglete vertical del disco de sierra de 0°.
- Retire la cubierta protectora (6).

### Comprobación (ver figura M1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte (17).

El lado del calibre de ángulos debe estar a ras con el disco de sierra (33) en toda su longitud.

### Ajuste (ver figura M2)

- Suelte el tornillo (71). De esta manera, se puede mover el tope de 0° (28).
- Suelte la palanca de sujeción (26).
- Empuje el volante (19) contra el tope de 0°, hasta que el lado del calibre de ángulos esté a ras con el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el volante en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (26).
- Vuelva a apretar el tornillo (71).

Si, después del ajuste, el indicador de ángulos (64) no se encuentra en una línea con la marca 0° de la escala (27), suelte el tornillo (72) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz convencional y alinee el indicador de ángulos a lo largo de la marca de 0°.

Repita los pasos de trabajo mencionados anteriormente de la manera correspondiente para el ángulo de inglete vertical de 45° (desatornillado del tornillo (73); desplazamiento del tope de 45° (25)). El indicador de ángulos (64) no debe volver a ajustarse.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (6).

### Control

- Marque con un lápiz el primer diente de sierra izquierdo que se puede ver detrás sobre el inserto de la mesa.
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo en el canto de la ranura guía (9).
- Empuje el lado del calibre de ángulos hasta que toque el diente de sierra marcado. Lea la distancia entre el disco de sierra y la ranura guía.
- Gire el disco de sierra hasta que el diente marcado se encuentre sobre la parte delantera del inserto de la mesa.
- Desplace el calibre de ángulos a lo largo de la ranura guía hasta hacerlo coincidir con la nueva posición del diente previamente marcado.
- Mida nuevamente las separación entre la hoja de sierra y la ranura guía.

Ambos valores medidos deberán ser idénticos.

### Reajuste

- Suelte los tornillos de hexágono interior (74) delanteros situados debajo de la mesa de corte y los tornillos de hexágono interior (75) traseros situados debajo de la mesa de corte con la llave macho hexagonal suministrada (37).
- Mueva con cuidado el disco de sierra hasta que se encuentre en paralelo con la ranura guía (9).
- Vuelva a apretar todos los tornillos (74) y (75).

##

- Posicione el tope paralelo a la derecha del disco de sierra.
  Deslice el tope paralelo hasta que la marca en la lupa (68) muestre cm en la escala inferior 33.
  Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (51).
- Tire de la palanca de enclavamiento (18) hacia arriba y extraiga la ampliación de la mesa de corte (11) hacia fuera, hasta el tope.

### Control

El indicador de distancia (69) debe mostrar en la escala superior (1) el mismo valor que la marca de la lupa (68) de la escala inferior (1).

### Reajuste

- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (11) hacia fuera, hasta el tope.
- Suelte el tornillo (76) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee el indicador de distancia (69) a lo largo de la marca de cm 33 de la escala superior (1).

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (6).
- Suelte la palanca de enclavamiento (51) del tope paralelo y deslícela hasta que toque el disco de sierra.

### Control

El tope paralelo (8) debe tocar el disco de sierra en toda su longitud.

### Reajuste

- Afloje los tornillos de hexágono interior (77) con la llave macho hexagonal suministrada (37).
- Mueva con cuidado el tope paralelo (8) hasta que toque el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el tope paralelo en esta posición y presione la palanca de enclavamiento (51) de nuevo hacia abajo.
- Vuelva a apretar los tornillos de hexágono interior (77).

##

La fuerza de sujeción del tope paralelo (8) puede disminuir con el uso frecuente.

- Apriete el tornillo de ajuste (31) hasta que el tope paralelo pueda volver a fijarse firmemente sobre la mesa de corte.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (6).
- Empuje el tope paralelo (8) desde el lado derecho hasta que toque el disco de sierra.

### Control

La marca de la lupa (68) debe estar en una línea con la marca de 0 mm de la escala (1).

### Reajuste

- Desenrosque el tornillo (78) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee la marca a lo largo de la marca de 0 mm.

##

### Control

El lado delantero del inserto de la mesa (32) debe estar a ras o un poco por debajo de la mesa de corte, el lado posterior debe estar a ras o un poco por encima de la mesa de corte.

### Reajuste

- Retire el inserto de la mesa (32).
- Con la llave macho hexagonal (37), ajuste el nivel apropiado de los cuatro tornillos de ajuste (79).