# สัญลักษณ์

สัญลักษณ์‌ต่อไปนี้‌มี‌ความ‌สำคัญ‌ต่อ‌การใช้‌‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ของท่าน กรุณา‌จดจำ‌สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย การแปล‌ความ‌สัญลักษณ์‌ได้‌ถูกต้อง‌จะช่วย‌ให้ท่าน‌ใช้‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้ดี‌และ‌ปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย‌ของ‌สัญลักษณ์
| เอา‌มือ‌ออก‌ห่างจาก‌บริเวณ‌ตัดขณะ‌เครื่อง‌กำลัง‌วิ่ง อันตราย‌จาก‌การ‌บาดเจ็บ‌เมื่อ‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย
| สวม‌แว่นตา‌ป้องกัน‌อันตราย
| สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับ‌ฟังเสียง‌ดัง‌อาจ‌ทำให้‌‌สูญเสีย‌การได้ยิน
| สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | สังเกต‌ขนาด‌ของ‌ใบเลื่อย เส้น‌ผ่า‌ศูนย์กลาง‌รู‌ต้อง‌เข้ากับแกนเครื่องมือ‌โดย‌ไม่มี‌ช่องหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนาใบ และเส้นผ่าศูนย์กลางรูของใบเลื่อย รวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ให้ใช้ตัวลดขนาดที่จัดส่งมาพร้อมกับใบเลื่อย เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์
| ก ใบเลื่อยจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 254 มม. ข ความหนาของลิ่มแยกคือ 2.3 มม. ค ทิศทางการตัดของฟัน (ทิศทางของลูกศรบนใบเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกศรบนลิ่มแยก ง เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความกว้างการตัดไม่น้อยกว่า 2.4 และความหนาของใบเลื่อยไม่เกิน 2.2 มม. มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลิ่มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน
| ความหนาของลิ่มแยกคือ 2.3 มม. ความสูงชิ้นงานที่เป็นไปได้สูงสุดคือ 79 มม.
| แสดงทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยงเพื่อลดใบเลื่อย (ตำแหน่งขนย้าย) และยกใบเลื่อย (ตำแหน่งทำงาน)
| แสดง‌ตำแหน่ง‌ของ‌คันล็อค‌สำหรับ‌ล็อค‌ใบเลื่อย‌และ‌สำหรับ‌ปรับ‌มุมเอียง‌ใน‌แนวตั้ง (ใบเลื่อย‌เอียงได้)
| ทิศทางของการหมุนของสกรูตอกเพื่อยึด/คลายมุมหยุดบนโต๊ะเลื่อน
| หล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็นตรงตำแหน่งที่ระบุ
| เครื่องมือไฟฟ้าที่มีระดับความปลอดภัย II มีฉนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม
| โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องมือไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่บังคับใช้