# Tehnični podatki

Namizna krožna žaga |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nazivna moč | W | 2000 | 2000 | 1650
Nazivna napetost | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvenca | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ● | ●
Preobremenitvena zaščita |  | ● | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Razred zaščite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 254 | 254 | 254
Debelina osnovne plošče | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Najm. debelina/razpera zob | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Premer izvrtine | mm | 30 | 30 | 30

Namizna krožna žaga |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nazivna moč | W | 2000 | 2000
Nazivna napetost | V | 220–240 | 220
Frekvenca | Hz | 50–60 | 60
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 4200 | 4200
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ●
Preobremenitvena zaščita |  | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 35,0 | 35,0
Razred zaščite |  | / II | / II
Dimenzije (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 254 | 254
Debelina osnovne plošče | mm | < 2,2 | < 2,2
Najm. debelina/razpera zob | mm | > 2,4 | > 2,4
Premer izvrtine | mm | 25,4 | 25,4

Največje dimenzije obdelovanca: glejte Največje dimenzije obdelovancev

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.