# Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.

- Mihelyt szüksége van ezek közül valamelyik alkatrészre, vegye ki azt óvatosan a tárolójából.

##

Megjegyzés: A helyzetbeállítás előtt, ha szükséges tisztítsa meg valanmennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.

- Forgassa el a (20) forgatókart ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban, úgy hogy a (33) fűrészlap a fűrészasztal felett a lehető legmagasabb helyzetben legyen.
- Lazítsa ki a (46) rögzítőkart.
- Tolja el a (7) feszítőéket a (46) rögzítőkar felé, amíg azt felfelé nem lehet húzni.
- Húzza teljesen felfelé a feszítőéket, úgy hogy az pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedjen el.
- Pattintsa be mindkét (47) csapot a feszítőék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a (46) rögzítőkart.

##

- Akassza be a (32) asztalbetétet a szerszámakna hátsó (48) bemélyedéseibe.
- Vezesse lefelé az asztalbetétet.
- Nyomja meg az asztalbetétet, amíg az elöl a szerszámaknában beugrik a reteszelési helyzetbe.

A (32) asztalbetét elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

##

Megjegyzés: Csak akkor szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedik el (lásd a b2 ábrát). Ne szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legalsó helyzetben (kiszállításkori állapot vagy a hornyok fűrészeléséhez szükséges helyzet) van (lásd a b1 ábrát).

- Lazítsa ki a (49) rögzítőkart és vegye ki a (6) védőburkolatot a (22) tartóból.
- Tartsa az egyik kezével szilárdan fogva a (6) védőburkolat fűrészlapvédőlapját (felső fémsín) és a másik kezével húzza felfelé a (49) rögzítőkart.
- Tolja be hátrafelé a (50) vezetőcsapot a (7) feszítőék hornyába.
- Vezesse lefelé a (6) védőburkolatot, amíg a fűrészlapvédőlap (felső fémsín) párhuzamos helyzetbe kerül a (17) fűrészasztal felületével.
- Nyomja le a (49) rögzítőkart. A rögzítőkarnak érezhetően és hallhatóan be kell pattannia a reteszelési helyzetbe és a (6) védőburkolatnak szilárdan és biztonságosan rögzítve kell felszerelve lennie.

- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolat kifogástalanul mozog-e. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a védőburkolat nem mozog szabadon és nem zárul azonnal be.

##

A felszereléshez használja a (43) "Fűrészasztal hosszabbító" rögzítőkészletet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 1 szárnyasanya).

- Csavarozza össze a (10) fűrészasztal hosszabbítót a (24) vezetőrudakkal. Ehhez a villáskulccsal rögzítse a vezetőrudakat, miközben a belső hatlapos csavarkulccsal meghúzza a rögzítőcsavarokat.
  A fűrészasztal hosszabbító bemélyedéseinek felfelé kell mutatniuk.

##

A (8) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni.

- Lazítsa ki a (8) párhuzamvezető (51) szorító fogantyúját. A (44) V-megvezetés ezáltal tehermentesítésre kerül.
- Először tegye be a párhuzamvezetőt a V-vezetőelemmel a fűrészasztal (30) vezetőhornyába. Ezután állítsa be a párhuzamvezetőt a fűrészasztal első (35) vezetőhornyában.
  A párhuzamos ütközőt most tetszőlegesen el lehet tolni.
- A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja le a (51) szorító fogantyút.

##

Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészeléséhez fel kell szerelni a (52) kiegészítő párhuzamvezetőt a (8) párhuzamvezetőre.
A kiegészítő párhuzamvezetőt a szükségnek megfelelően a (8) párhuzamvezetőnek mind a bal, mind a jobb oldalára fel lehet szerelni.

A felszereléshez használja a (39) "Kiegészítő párhuzamvezető" rögzítőkészletet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 2 szárnyasanya).

- Dugja keresztül a rögzítőcsavarokat a (8) párhuzamvezető oldalsó furatain.
- A csavarfejek a kiegészítő párhuzamvezető megvezetésére szolgálnak.
- Tolja rá a (52) kiegészítő párhuzamvezetőt a rögzítőcsavarok fejére.
- Tegye fel az alátéteket a rögzítőcsavarokra és rögzítse szorosan a csavarok segítségével a szárnyasanyákat.

##

- Vezesse be a (53) szögvezető (3) vezetősínjét a fűrészasztal egyik erre előirányzott (9) vezetőhornyába.

Megjegyzés: A szögvezető helyzetét a bal oldali vezetőhoronyban a (54) recézettfejű csavar megszorításával a (2) vezetőszánon rögzíteni lehet.

A hosszú munkadarabok elhelyezésének megkönnyítésére a szögvezetőt a (34) profilsín segítségével ki lehet szélesíteni.

- Szerelje fel szükség esetén a profilsínt a (55) rögzítőkészlet segítségével a szögvezetőre.