# النشر

##

- قم بضبط مصد التوازي (8) على عرض القطع المرغوب.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (6).
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (20) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (33) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 − 6 مم تقريبا.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
  في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل لأضرار.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الرأسية المرغوبة لشفرة المنشار.
  في حالة ميل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي (8) على يمين شفرة المنشار.
- اتبع خطوات العمل وفقا لما ورد في: انظر نشر القطوع المستقيمة

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (3).
- ضع قطعة الشغل على السكة المجسمة (34).
  يجب ألا يسمح بوجود القطاع في خط القطع. في هذه الحالة، قم بفك الصامولة المحززة (56) وحرك السكة المجسمة.
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (20) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (33) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 − 6 مم تقريبا.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على السكة المجسمة (34) وقم بتحريك المصد الزاوي باستخدام اليد الأخري من مقبض التثبيت (65) ببطء في الحز الدليلي (9) إلى الأمام.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (3).
- يجب أن يكون المصد الزاوي (3) حر الحركة في الحز الدليلي (9) (يمينًا أو يسارا). لهذا الغرض قم بفك اللولب المحزز (54) عند الحاجة.
- اتبع خطوات العمل وفقا لما ورد في: انظر نشر القطوع المستقيمة

##

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (3).
- اجذب مقبض الشد (29) الخاص بزلاقة الدفع نحو الأعلی بشكل كامل واسحب زلاقة الدفع (2) نحو الأمام.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (6).
- ضع المصد الزاوي (3) أمام قطعة الشغل في الحز الدليلي الأيسر (9). ثبّت هذا الوضع من خلال إحكام شد اللولب المحزز (54).
- اتبع خطوات العمل وفقا لما ورد في: انظر نشر القطوع المستقيمة