# 鋸切

##

- 將平行擋塊 (8) 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (6) 前方。
- 利用手搖桿 (20) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (33) 的上方鋸齒位於工件上方約 3－6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 鋸切工件時必須施力均勻。
  如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

##

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。
  鋸片若往左傾，則平行擋塊 (8) 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循： 參見 鋸切直線

##

- 請到角度擋塊 (3) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠型材擋軌 (34) 上。
  型材不可以放在鋸線之上。出現這種情況時，請鬆開滾花螺母 (56) 並移動型材擋軌的位置。
- 利用手搖桿 (20) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (33) 的上方鋸齒位於工件上方約 3－6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 一隻手將工件抵住型材擋軌 (34)，另一隻手放在鎖定旋鈕 (65) 上將角度擋塊沿著導槽 (9) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

##

- 請到角度擋塊 (3) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 角度擋塊 (3) 必須能夠在（右側或右側）導槽 (9) 中自由活動。為符合此項要求，您可視需要鬆開滾花螺栓 (54)。
- 相關工作步驟請遵循： 參見 鋸切直線

##

- 請到角度擋塊 (3) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 將滑動座架的緊固握把 (29) 往上拉到底，然後再將滑動座架 (2) 往前拉。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (6) 前方。
- 請將角度擋塊 (3) 放置在左側導槽 (9) 內、工件的前方。牢牢鎖緊滾花螺栓 (54)，以便固定在這個位置上。
- 相關工作步驟請遵循： 參見 鋸切直線