# Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)

Pemegang pelindung atas (riving knife) (7) mencegah mata gergaji (33) terjepit di dalam torehan pemotongan. Terdapat bahaya terjadinya sentakan jika mata gergaji tersangkut pada benda kerja.
Oleh karena itu, selalu pastikan pemegang pelindung atas (riving knife) telah diatur dengan benar:

- Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 − 8 mm.
- Ketebalan dari pemegang pelindung atas (riving knife) harus lebih kecil daripada lebar pemotongan dan lebih besar dari ketebalan bilah baja.
- Pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada satu garis dengan mata gergaji.
- Untuk pemotongan biasa, pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada posisi setinggi mungkin.

## Mengatur tinggi pemegang pelindung atas (lihat gambar H)

Untuk memotong alur, atur tinggi pemegang pelindung atas.

- Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat alur atau lekukan.

- Buka tuas penjepit (49) lalu lepaskan tutup pelindung (6) dari alur pada pemegang pelindung atas (7).
  Untuk mencegah kerusakan kap pelindung, simpan kap pelindung di dalam penahan (22) yang tersedia pada housing (lihat juga gambar R1).
- Putar engkol (20) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (33) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit (46).
- Tarik pemegang pelindung atas dari pin (47) (tarik sedikit tuas penjepit (46) ke luar) lalu dorong pemegang pelindung atas (7) ke bawah hingga maksimal.
- Kunci kedua pin (47) ke dalam lubang bagian atas pada pemegang pelindung atas dan kencangkan kembali tuas penjepit (46).