# Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Настройте наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск от 0°.
- Отстранете защитното покритие (6).

### Проверка (вж. фиг. M1)

- Настройте ъгломер на 90° и го поставете на масата (17).

Рамото на транспортира трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (33).

### Регулиране (вж. фиг. M2)

- Развийте винта (71). Така опората за 0° (28) може да се измества.
- Освободете застопоряващия лост (26).
- Преместете ръчното колело (19) към опората за 0°, докато рамото на ъгломера допре плътно по цялата си дължина до циркулярния диск.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (26).
- Затегнете винта (71) отново.

Ако след настройването стрелката (64) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (27), развийте винта (72) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°.

Повторете по аналогичен начин посочените по-горе стъпки за наклона във вертикална равина 45 ° (развиване на винта (73); изместване на опората за 45° (25)). При това стрелката за ъгъла (64) не трябва да се измества.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).

### Проверка

- С молив маркирайте първия ляв зъб на циркулярния диск, който се вижда отзад над поставката за маса.
- Настройте ъгломер на 90° и го поставете до ръбовете на водещия канал (9).
- Изместете рамото на ъгломера, докато допре до маркирания зъб на циркулярния диск и отчетете разстоянието между диска и направляващия канал.
- Завъртете циркулярния диск, докато маркирания зъб застане над поставката за маса отпред.
- Изместете ъгломера успоредно на направляващия канал до маркирания зъб.
- Отново измерете разстоянието между циркулярния диск и направляващия канал.

Двете измерени разстояния трябва да са еднакви.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (74) от долната страна на работния плот отпред и винтовете с глава с вътрешен шестостен (75) от долната страна на работния плот отзад, като използвате включения в окомплектовката шестостенен ключ (37).
- Внимателно преместете циркулярния диск, докато застане успоредно на направляващия канал (9).
- Отново затегнете всички винтове (74) и (75).

##

- Поставете опората за успоредно водене отдясно на циркулярния диск.
  Изместете опората за успоредно водене, докато маркировката в лупата (68) покаже 33 cm, отчетено по долната скала.
  За застопоряване натиснете затегателната ръкохватка (51) отново надолу.
- Издърпайте затегателната ръкохватка (18) докрай нагоре и издърпайте разширяването на масата на циркуляра (11) до упор навън.

### Проверка

Индикаторът за разстояние (69) трябва да показва на горната скала (1) същата стойност, която показва и маркировката на лупата (68) на долната скала (1).

### Регулиране

- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (11)докрай навън.
- Развийте винта (76) с кръстата отвертка и подравнете стрелката (69) спрямо маркировката 33 cm на горната скала (1).

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).
- Развийте застопоряващата ръкохватка (51) на опората за успоредно водене и я изместете, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Опората за успоредно водене (8) трябва да допира до диска по цялата си дължина.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (77) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (37).
- Внимателно изместете опората за успоредно водене (8), докато допре до диска по цялата си дължина.
- Задръжте опората за успоредно водене в тази позиция и натиснете отново надолу застопоряващата ръкохватка (51).
- Отново затегнете винтовете с глава с вътрешен шестостен (77).

##

След продължителна употреба силата на затягане на опората за успоредно водене (8) може да намалее.

- Затегнете регулиращия винт (31), докато опората за успоредно водене отново може да бъде застопорена здраво към стенда.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).
- Изместете опората за успоредно водене (8) отдясно, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Маркировката на лупата (68) трябва да е на една линия с маркировката за 0° на скалата (1).

### Регулиране

- Развийте винта (78) с кръстата отвертка и подравнете стрелката за ъгъла спрямо маркировкатаr 0.

##

### Проверка

Предната страна на приставката за маса (32) трябва да е в равнината на работния плот или малко под нея, задната страна трябва да е в равнината на работния плот или малко над нея.

### Регулиране

- Демонтирайте приставката за маса (32).
- С шестостенния ключ (37) настройте правилното ниво на четирите регулиращи винта (79).