# Savklingens transport- og ‌arbejdsstilling

## Transportstilling

- Fjern beskyttelsesafdækningen (6), fjern bordindsatsen (32), og positionér spaltekniven (7) i den nederste stilling. Isæt bordindsatsen (32) igen.
- Drej håndsvinget (20) mod uret, til savklingens tænder (33) befinder sig under savbordet (17).
- Skub savbordsudvidelsen (11) helt ind.
  Tryk spændegrebet (18) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.

## Arbejdsstilling

- Positionér spaltekniven (7) i den øverste stilling nøjagtigt over midten af savklingen, isæt bordindsatsen (32), og monter beskyttelsesafdækningen (6).
- Drej håndsvinget (20) med uret, til de øverste tænder på savklingen (33) er ca. 3 − 6 mm over emnet.