# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

##

- Sigurnosni poklopac (21) preklopite prema gore.
- Za puštanje u rad pritisnite zelenu tipku za uključivanje (70).

##

- Pritisnite sigurnosni poklopac (21).

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje je tzv. nulnaponska sklopka koja sprječava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanka struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tijekom rada).
Kako biste električni alat ponovno pustili u rad, najprije morate ponovno pritisnuti zelenu tipku za uključivanje (70).