# Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Ustawić pionowy kąt cięcia tarczy wynoszący 0°.
- Zdjąć pokrywę ochronną (6).

### Kontrola (zob. rys. M1)

- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na stole pilarskim (17).

Ramię przymiaru kątowego musi przylegać na całej długości do tarczy (33).

### Ustawianie (zob. rys. M2)

- Odkręcić śrubę (71). W ten sposób umożliwiamy przesunięcie ogranicznika 0° (28).
- Zwolnić dźwignię blokującą (26).
- Przesunąć pokrętło (19) w stronę ogranicznika 0°, aż ramię przymiaru kątowego będzie przylegać do tarczy na całej długości.
- Przytrzymać pokrętło w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (26).
- Dokręcić ponownie śrubę (71).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (64) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (27), należy odkręcić śrubę (72) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.

Powtórzyć wymienione powyżej czynności dla pionowego kąta cięcia wynoszącego 45° (odkręcenie śruby (73); przesunięcie ogranicznika 45° (25)). Nie wolno przy tym przestawić wskaźnika kąta cięcia (64).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (6).

### Kontrola

- Zaznaczyć za pomocą ołówka pierwszy lewy ząb, widoczny z tyłu nad wkładką.
- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na krawędzi rowka prowadzącego (9).
- Przesunąć ramię przymiaru kątowego tak, by dotykało ono zaznaczonego zęba, i odczytać odstęp między tarczą a rowkiem prowadzącym.
- Obrócić tarczę tak, aby zaznaczony ząb znajdował się z przodu nad wkładką.
- Przesunąć przymiar kątowy wzdłuż rowka prowadzącego aż do zaznaczonego zęba.
- Ponownie pomierzyć odstęp między tarczą i rowkiem prowadzącym.

Oba pomierzone odcinki muszą być identyczne.

### Ustawianie

- Odkręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (74) z przodu, pod stołem pilarskim oraz śruby z gniazdem sześciokątnym (75) z tyłu, pod stołem pilarskim za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (37).
- Ostrożnie poruszyć tarczę, tak aby znalazła się ona w pozycji równoległej do rowka prowadzącego (9).
- Ponownie dokręcić mocno wszystkie śruby (74) i (75).

##

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (68) pokazywał na dolnej skali 33 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (51) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (18) całkowicie do góry i wysunąć element poszerzający stół (11) aż do oporu na zewnątrz.

### Kontrola

Wskaźnik odległości (69) musi pokazywać na górnej skali (1) identyczną wartość jak wskaźnik w lupie (68) na dolnej skali (1).

### Ustawianie

- Wysunąć element poszerzający stół (11) aż do oporu na zewnątrz.
- Odkręcić śrubę (76) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i ustawić wskaźnik odległości (69) wzdłuż znacznika 33 cm górnej skali (1).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (6).
- Zwolnić uchwyt mocujący (51) prowadnicy równoległej i przesunąć go tak, aby dotykał tarczy.

### Kontrola

Prowadnica równoległa (8) musi dotykać tarczy na całej swojej długości.

### Ustawianie

- Odkręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (77) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (37).
- Ostrożnie poruszyć prowadnicę równoległą (8), tak, aby na całej swojej długości dotykała tarczy.
- Przytrzymać prowadnicę w tej pozycji i ponownie docisnąć uchwyt mocujący (51) do dołu.
- Ponownie mocno dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (77).

##

Na skutek częstego użytkowania może dojść do osłabienia siły mocowania prowadnicy równoległej (8).

- Dokręcić śrubę regulacyjną (31) na tyle, aby prowadnica równoległa ponownie była zamocowana na stole pilarskim w stabilny sposób.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (6).
- Dosunąć prowadnicę równoległą (8) z prawej strony tak, by dotykała ona tarczy.

### Kontrola

Znacznik lupy (68) musi się znajdować w jednej linii ze znacznikiem 0 mm skali (1).

### Ustawianie

- Odkręcić śrubę (78) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i ustawić znacznik wzdłuż znacznika 0 mm.

##

### Kontrola

Przednia część wkładki (32) musi znajdować się na równi ze stołem pilarskim lub nieco poniżej powierzchni stołu pilarskiego.

### Ustawianie

- Wyjąć wkładkę (32).
- Za pomocą klucza sześciokątnego (37) ustawić właściwy poziom czterech śrub regulacyjnych (79).