# Povečanje rezalne mize

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

##

Razširitev rezalne mize (11) razširi rezalno mizo (17) v desno.

- Potegnite vpenjalni ročaj (18) za razširitev mize do konca navzgor.
- Razširitev rezalne mize (11) izvlecite do želene dolžine navzven.
- Pritisnite vpenjalni ročaj (18) navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.

##

Podaljšek rezalne mize (10) podaljša rezalno mizo (17) v smeri nazaj.

- Odvijte blokirni vijak (38) na levem vodilnem drogu.
- Podaljšek rezalne mize (10) izvlecite do želene dolžine.
- Privijte blokirni vijak (38) in tako zavarujte položaj.

Pri težkih obdelovancih morate po potrebi podpreti podaljšek rezalne mize.

##

Z drsnimi tirnicami (2) lahko žagate obdelovance do maksimalne širine 350 mm.
Istočasno se doseže večja natančnost pri žaganju, še posebej v povezavi s kotnim prislonom (3) glejte Žaganje vodoravnih zajeralnih kotov s pomočjo potisne tirnice.

- Potegnite vpenjalni ročaj (29) za potisno tirnico do konca navzgor.
  Na ta način lahko drsno tirnico potisnete tako v smeri naprej kot tudi v smeri nazaj do prislona.