# Cất Giữ và Vận Chuyển

## Bảo quan dụng cụ phụ trợ (xem Hình R1−R6)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ cụ thể có thể cài chặt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy nới lỏng thanh cữ phụ (52) khỏi thanh cữ (8).
- Hãy gắn tất cả bộ phận thiết bị lỏng lẻo vào vị trí cất giữ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Hình ảnh | Dụng Cụ Phụ Trợ | Vị Trí Cất Giữ
--- | --- | ---
R1 | Nắp bảo vệ (6) | hãy treo vào trong rãnh của giá đỡ (22) và siết chặt bằng cần kẹp (49)
R2 | Bộ vít định vị „Thanh cữ phụ“ (39) | gắn ghim vào các giá đỡ (80)
R2 | Bộ thích ứng hút (41) | đẩy vào bộ phận gá giữ (81)
R3 | các lưỡi cưa không sử dụng | treo vào kho chứa lưỡi cưa (82) và cố định nắp che (14) bên trên bằng đai ốc khóa (12)
R3 | Chìa vặn vòng (15) | treo vào kho chứa lưỡi cưa (82) và cố định nắp che (14) bên trên bằng đai ốc khóa (12)
R3 | Cần đẩy (13) | cố định chặt bằng đai ốc khóa (12)
R4 | Chìa vặn lục giác (37) | đẩy vào các giá đỡ (83)
R4 | Thanh cữ (8) | cắm vào kho chứa của thanh cữ (36)
R5 | Cữ chặn góc (3) | đẩy vào bộ phận gá giữ (23)
R6 | Thanh cữ phụ (52) | cắm vào kho chứa của thanh cữ phụ và cố định bằng bộ phận gá giữ (84)

## Xách Dụng Cụ Điện

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
- Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
  Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
- Đẩy bàn cưa mở rộng hết vào trong (11) và ấn quai kẹp (18) xuống dưới để cố định lại.
- Đẩy bàn cưa mở rộng (10) vào trong hoàn toàn và siết chặt vít hãm (38) vào các thanh dẫn hướng (24).
- Xoắn dây điện vào phần cuốn cáp (42).
- Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển (4).

- Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.