# Yksittäisosien asennus

- Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat osat pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit sähkötyökalusta ja mukana toimitetuista tarvikkeista.

- Kun tarvitset näitä tarvikkeita, ota kyseinen osa varovasti pois säilytyspaikastaan.

##

Huomautus: puhdista tarvittaessa kaikki asennettavat osat ennen kohdistamista.

- Kierrä vipua (20) myötäpäivään ääriasentoonsa, kunnes sahanterä (33) on korkeimmassa asennossaan sahapöydän yläpuolella.
- Avaa kiristysvipu (46).
- Työnnä halkaisuveistä (7) kiristysvivun (46) suuntaan, kunnes sitä voi vetää ylöspäin.
- Vedä halkaisuveistä ylöspäin ääriasentoon, niin että se on kohdistettu tarkalleen sahanterän keskelle.
- Anna molempien tappien (47) lukittua halkaisuveitsen alareikiin ja kiristä kiristysvipu (46).

##

- Kiinnitä pöydän sisäosa (32) teräkuilun takaosan aukkoihin (48).
- Ohjaa pöydän sisäosaa alaspäin.
- Paina pöydän sisäosaa niin, että se napsahtaa paikalleen teräkuilun etuosaan.

Pöydän sisäosan (32) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

##

Huomautus: asenna suojus vain, kun halkaisuveitsi on ylimmässä asennossaan tarkalleen sahanterän keskiosan kohdalla (katso kuva b2). Älä asenna suojusta, jos halkaisuveitsi on alimmassa asennossaan (toimitustilassa tai urasahausasennossa (katso kuva b1).

- Löysää kiristysvipua (49) ja ota suojus (6) pois pidikkeestä (22).
- Pidä kädellä kiinni suojuksen (6) teräsuojasta (ylempi metallikisko) ja nosta toisella kädellä kiristysvipua (49) ylöspäin.
- Työnnä ohjaintappia (50) taaksepäin halkaisuveitsen (7) uraan.
- Ohjaa suojusta (6) alaspäin, kunnes teräsuoja (ylempi metallikisko) on yhdensuuntainen sahapöydän (17) pinnan kanssa.
- Paina kiristysvipua (49) alaspäin. Kiristysvivun täytyy lukittua tuntuvasti ja kuuluvasti niin, että suojus (6) on asennettu tukevasti ja luotettavasti paikalleen.

- Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että suojus voi liikkua esteettömästi. Älä käytä sähkötyökalua, jos suojus ei liiku esteettömästi eikä sulkeudu välittömästi.

##

Käytä asennukseen "Lisäsuuntaisohjain"-kiinnityssarjaa (43) (2 kiinnitysruuvia, 2 aluslevyä ja 1 kiintoavain).

- Ruuvaa sahapöydän pidennysosa (10) kiinni ohjaustankoihin (24). Pidä sitä varten ohjaustankoja paikoillaan kiintoavaimella, kun kiristät kiinnitysruuvit kuusioloavaimella.
  Tässä yhteydessä sahapöydän pidennysosan aukkojen täytyy osoittaa ylöspäin.

##

Suuntaisohjaimen (8) voi kohdistaa sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle.

- Avaa suuntaisohjaimen (8) kiinnityskahva (51). Tämän myötä V-ohjain (44) vapautuu kuormituksesta.
- Asenna ensin suuntaisohjain V-ohjaimen kanssa sahapöydän ohjausuraan (30). Kohdista tämän jälkeen suuntaisohjain sahapöydän etuosan ohjausuraan (35).
  Suuntaisohjainta voi tämän jälkeen siirtää vapaasti.
- Lukitse suuntaisohjain painamalla kiinnityskahvaa (51) alaspäin.

##

Ohuiden työkappaleiden ja pystysuuntaisten jiirikulmien sahausta varten täytyy asentaa lisäsuuntaisohjain (52) suuntaisohjaimeen (8).
Lisäsuuntaisohjaimen voi asentaa tarpeen mukaan vasemmalle tai oikealle suuntaisohjaimeen (8).

Käytä asennukseen "Lisäsuuntaisohjain"-kiinnityssarjaa (39) (2 kiinnitysruuvia, 2 aluslevyä ja 2 siipimutteria).

- Työnnä kiinnitysruuvit suuntaisohjaimen (8) sivureikien läpi.
- Ruuvien päät toimivat tällöin lisäsuuntaisohjaimen ohjaimina.
- Työnnä lisäsuuntaisohjain (52) kiinnitysruuvien päälle.
- Asenna aluslevyt kiinnitysruuveihin ja kiristä ruuvit siipimuttereilla.

##

- Ohjaa kulmaohjaimen (3) kisko (53) asiaankuuluvaan sahapöydässä olevaan ohjausuraan (9).

Huomautus: kulmaohjaimen asennon voi lukita vasemmassa ohjausurassa kiristämällä työntökelkan (2) lukitusruuvia (54).

Pitkien työkappaleiden paremman tuennan varmistamiseksi kulmaohjainta voi leventää profiilikiskolla (34).

- Asenna tarvittaessa profiilikisko kulmaohjaimeen kiinnityssarjalla (55).