# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

- Klap sikkerhedsklappen (21) op.
- Maskinen tages i brug ved at trykke på den grønne Tænd-knap (70).

##

- Tryk på sikkerhedsklappen (21).

##

Start-stop-kontakten er en såkaldt nulspændingskontakt, der forhindrer, at el-værktøjet starter igen efter strømsvigt (f. eks. træk stikket ud under brug).
El‑værktøjet tages i brug igen ved at trykke på den grønne Tænd-knap (70).