# Πριόνισμα

##

- Ρυθμίστε τον οδηγό παραλλήλων (8) στο επιθυμητό πλάτος κοπής.
- Τοποθετήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι πάνω στο τραπέζι πριονίσματος μπροστά από το προστατευτικό κάλυμμα (6).
- Ανεβάστε ή κατεβάστε τον πριονόδισκο με τον στρόφαλο (20) προς τα πάνω ή προς τα κάτω τόσο, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (33) να βρίσκονται περίπου 3−6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Κόψτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι ασκώντας ομοιόμορφη πίεση.
  Όταν εξασκείτε πολύ μεγάλη πίεση, μπορούν να υπερθερμανθούν τα δόντια του πριονόδισκου και να υποστεί ζημία το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδισκος.

##

- Ρυθμίστε την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά του πριονόδισκου.
  Σε περίπτωση προς τα αριστερά κεκλιμένου πριονόδισκου ο οδηγός παραλλήλων (8) πρέπει να είναι δεξιά του πριονόδισκου.
- Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας αντίστοιχα: βλέπε Πριόνισμα ευθείων κοπών

##

- Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια φαλτσογωνιά στον γωνιακό οδηγό (3).
- Τοποθετήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στη ράγα (34).
  Το προφίλ δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στη γραμμή κοπής. Λύστε σε αυτή την περίπτωση το ρικνωτό παξιμάδι (56) και μετακινήστε τη ράγα.
- Ανεβάστε ή κατεβάστε τον πριονόδισκο με τον στρόφαλο (20) προς τα πάνω ή προς τα κάτω τόσο, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (33) να βρίσκονται περίπου 3−6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Πιέστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι με το ένα χέρι πάνω στη ράγα (34) και σπρώξτε τον γωνιακό οδηγό με το άλλο χέρι από τη λαβή ακινητοποίησης (65) αργά μέσα στο αυλάκι οδηγό (9) προς τα εμπρός.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδισκος.

##

- Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια φαλτσογωνιά στον γωνιακό οδηγό (3).
- Ο γωνιακός οδηγός (3) πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα στο αυλάκι οδηγό (9) (αριστερά ή δεξιά). Λύστε γι’ αυτό, όταν χρειάζεται, τη ρικνωτή βίδα (54).
- Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας αντίστοιχα: βλέπε Πριόνισμα ευθείων κοπών

##

- Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια φαλτσογωνιά στον γωνιακό οδηγό (3).
- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιγξης (29) του συρόμενου οδηγού εντελώς προς τα επάνω και τραβήξτε τον συρόμενο οδηγό (2) προς τα εμπρός.
- Τοποθετήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι πάνω στο τραπέζι πριονίσματος μπροστά από το προστατευτικό κάλυμμα (6).
- Τοποθετήστε τον γωνιακό οδηγό (3) πριν το επεξεργαζόμενο κομμάτι στο αριστερό αυλάκι οδηγό (9). Ασφαλίστε αυτή τη θέση, σφίγγοντας τη ρικνωτή βίδα (54).
- Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας αντίστοιχα: βλέπε Πριόνισμα ευθείων κοπών