# Innstilling av spaltekniven

Spaltekniven (7) hindrer at sagbladet (33) klemmes fast i skjærefugen. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis sagbladet henger seg opp i arbeidsstykket.
Pass derfor alltid på at spaltekniven er korrekt innstilt:

- Den radiale avstanden mellom sagblad og spaltekniv må være maksimalt 3−8 mm .
- Tykkelsen på spaltekniven må være mindre enn skjærebredden og større enn stambladtykkelsen.
- Spaltekniven må alltid være på samme linje som sagbladet.
- For normale kappesnitt må spaltekniven alltid være i den høyeste mulige posisjonen.

## Stille inn høyden til spaltekniven (se bilde H)

Til saging av noter må du innstille høyden på spaltekniven.

- Bruk bare elektroverktøyet til notskjæring eller falsing med tilsvarende, egnet sikkerhetsutstyr (f.eks. tunnelbeskyttelsesdeksel, presskam).

- Åpne klemspaken (49), og trekk vernedekselet (6) ut av sporet på spaltekniven (7).
  For å beskytte vernedekselet mot skader må du oppbevare det i holderen (22) på huset (se også bilde R1).
- Drei sveiven (20) med urviseren til den stopper, slik at sagbladet (33) er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Løsne klemspaken (46).
- Trekk spaltekniven fra stiftene (47) (trekk klemspaken (46) litt utover), og skyv spaltekniven (7) ned til den stopper.
- Fest de to stiftene (47) i de øvre hullene på spaltekniven, og stram klemspaken (46) igjen.