# Saagimine

##

- Seadke paralleeltugi (8) soovitud lõikelaiusele.
- Asetage töödeldav detail saelauale kaitsekatte (6) ette.
- Tõstke või langetage saeketast vändaga (20) nii palju, et ülemised saehambad (33) on töödeldava detaili pinnast umbes 3−6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi.
  Kui kasutate liiga suurt survet, võivad saeketta hambatipud üle kuumeneda ja töödeldavat detaili kahjustada.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

##

- Seadke saeketta soovitud vertikaalne kaldenurk.
  Vasakule kallutatud saeketta korral peab paralleeljuhik (8) olema saekettast paremal.
- Järgige töösamme peatükis: vaadake Sirglõigete tegemine

##

- Seadke soovitud horisontaalne kaldenurk nurgajuhikul (3).
- Asetage toorik profiilrööpale (34).
  Profiil ei tohi olla lõikejoonel. Vabastage sellisel juhul rihvelmutter (56) ja nihutage profiilrööbast.
- Tõstke või langetage saeketast vändast (20) nii palju, et ülemised saehambad (33) on tooriku pinnast umbes 3−6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Suruge toorikut ühe käega vastu profiilsiini (34), asetage teine käsi pingutushoovale (65) ja lükake nurgajuhik aeglaselt juhtsoonest (9) ettepoole.
- Lülitage elektriline tööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

##

- Seadke nurgajuhikul (3) soovitud horisontaalne kaldenurk.
- Nurgajuhik (3) peab saama juhtsoones (9) (vasakul või paremal) vabalt liikuda. Vajaduse korral lõdvendage rihvelkruvi (54).
- Järgige töösamme peatükis: vaadake Sirglõigete tegemine

##

- Seadke nurgajuhikul (3) soovitud horisontaalne kaldenurk.
- Tõmmake liugkelgu kinnituspide (29) lõpuni üles ja tõmmake liugkelk (2) ette.
- Asetage toorik saepingile kaitsekatte (6) ette.
- Rihtige nurgajuhik (3) tooriku ees vasakpoolses juhtsoones (9) paika. Fikseerige see asend, keerates rihvelkruvi (54) kõvasti kinni.
- Järgige töösamme peatükis: vaadake Sirglõigete tegemine