# Dikey ve yatay gönye açısının ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.

## Dikey gönye açısının ayarlanması (testere bıçağı) (Bakınız: Resim D)

Dikey gönye açısı -1° ila 47° arasındaki bir aralıkta ayarlanabilir.

- Kilit vidasını (26) saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

Uyarı: Kilitleme kolu tam olarak gevşetildiğinde testere bıçağı yerçekimi nedeniyle yaklaşık 30°’ye tekabül eden bir konuma devrilir.

- El çarkını (19) oluk boyunca açı göstergesi (64) istediğiniz dikey gönye açısını gösterinceye kadar çekin veya itin.
- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (26) tekrar sıkın.

0° ve 45° standart dikey açının hızlı ve hassas ayarlanması için fabrika tarafından ayarlanan mesnetler ((28), (25)) öngörülmüştür.

## Yatay gönye açısının ayarlanması (açılı mesnet) (Bakınız: Resim E)

Not: Tazeleme kesimlerinde (uzun kamalar) uygun donanımlar kullanın.

Yatay gönye açısı 60° (sol) ile 60° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Sıkılmış ise sabitleme topuzunu (65)gevşetin.
- Açılı mesnedi açı göstergesi (66) istenen yatay gönye açısını gösterinceye kadar çevirin.
- Tespit topuzunu (65) tekrar sıkın.

Sık kullanılan yatay gönye açılarının hızlı ve hassas biçimde ayarlanması için açılı mesnette (3) 45° (sol ve sağ taraflı) ve 0° açıları için dayanak vidaları öngörülmüştür.

- Sıkılmış ise sabitleme topuzunu (65)gevşetin.
- Ayar sacını (67) dışarı katlayın.
- Açılı mesnedi, istenen dayanak vidasının dişleri, ayar sacının sağında kalacak şekilde çevirin.
- Ayar sacını (67) içe katlayın ve açılı mesnedi, dayanak vidasının dişleri ayar sacına dayanacak şekilde çevirin.
- Tespit topuzunu (65) tekrar sıkın.