# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel for sagbladet på 0°.
- Fjern beskyttelsesdekselet (6).

### Kontrollere (se bilde M1)

- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den på sagbordet (17).

Armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (33) over hele lengden.

### Stille inn (se bilde M2)

- Løsne skruen (71). Slik kan 0°-anlegget (28) forskyves.
- Løsne låsespaken (26).
- Skyv håndhjulet (19) mot 0°-anlegget til armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet over hele lengden..
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (26) igjen.
- Stram skruen (71) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (64) ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (27) etter innstillingen, løsner du skruen (72) med en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.

Gjenta denne prosedyren for den vertikale gjæringsvinkelen på 45° (løsne skruen (73); flytte 45°-anlegget (25)). Vinkelindikatoren (64) må ikke forskyves.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (6).

### Kontrollere

- Marker den første venstre sagtannen som er synlig over innleggsplaten bak, med en blyant.
- Still inn en vinkelmåler på 90°, og legg den mot kanten til styresporet (9).
- Forskyv armen til vinkelmåleren til den berører den markerte sagtannen, og les av avstanden mellom sagblad og styrespor.
- Drei sagbladet til den markerte tannen står over innleggsplaten foran.
- Forskyv vinkelmåleren langs styresporet frem til markert sagtann.
- Mål igjen avstanden mellom sagblad og styrespor.

De to målte avstandene må være identiske.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (74) foran under sagbordet og unbrakoskruene (75) bak under sagbordet med unbrakonøkkelen (37) som fulgte med.
- Beveg sagbladet forsiktig til det står parallelt med styresporet (9).
- Trekk til alle skruene (74) og (75) igjen.

##

- Plasser parallellanlegget til høyre for sagbladet.
  Flytt på parallellanlegget til markeringen i lupen (68) viser 33 cm på den nedre skalaen.
  For å låse trykker du spennhåndtaket (51) ned igjen.
- Trekk spennhåndtaket (18) helt opp, og trekk sagbordutvidelsen (11) ut til den stopper.

### Kontrollere

Avstandsindikatoren (69) må vise nøyaktig samme verdi på den øvre skalaen (1) som den som er markert i lupen (68) på den nedre skalaen (1).

### Innstilling

- Trekk sagbordutvidelsen (11) ut til den stopper.
- Løsne skruen (76) med en stjerneskrutrekker, og rett inn avstandsindikatoren (69) langs 33 cm-merket på den øvre skalaen (1).

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (6).
- Løsne spennhåndtaket (51) til parallellanlegget, og forskyv det til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Parallellanlegget (8) må berøre sagbladet langs hele lengden.

### Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (77) med unbrakonøkkelen (37) som fulgte med.
- Beveg parallellanlegget (8) til det berører sagbladet langs hele lengden.
- Hold parallellanlegget i denne stillingen, og trykk spennhåndtaket (51) ned igjen.
- Trekk til unbrakoskruene (77) igjen.

##

Spennkraften til parallellanlegget (8) kan svekkes ved hyppig bruk.

- Stram justerskruen (31) helt til parallellanlegget igjen kan låses på sagbordet.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern vernedekselet (6).
- Flytt parallellanlegget (8) fra høyre til det berører sagbladet.

### Kontrollere

Markeringen på lupen (68) må flukte med 0 mm-merket på skalaen (1).

### Innstilling

- Løsne skruen (78) med en stjerneskrutrekker, og rett inn markeringen langs 0 mm-merket.

##

### Kontrollere

Forsiden til innleggsplaten (32) må være i flukt med eller litt under sagbordet, baksiden må være i flukt med eller litt over sagbordet.

### Innstilling

- Fjern innleggsplaten (32).
- Still inn riktig nivå for de fire justerskruene (79) med unbrakonøkkelen (37).