# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Skala do pomiaru odstępu pomiędzy tarczą a prowadnicą równoległą
(2) | Prowadnica saneczkowa
(3) | Prowadnica kątowa
(4) | Uchwyt transportowy
(5) | Naklejka do zaznaczenia linii cięcia
(6) | Pokrywa ochronna
(7) | Klin rozdzielający
(8) | Prowadnica równoległa
(9) | Rowek prowadzący do prowadnicy kątowej
(10) | Przedłużka stołu
(11) | Element poszerzający stół
(12) | Nakrętka mocująca dla pokrywy schowka na tarcze, a także do zawieszania drążka prowadzącego
(13) | Drążek prowadzący
(14) | Pokrywa schowka na tarcze
(15) | Klucz oczkowy (24 mm; 23 mm)
(16) | Otwory montażowe
(17) | Stół pilarski
(18) | Uchwyt mocujący do elementu poszerzającego stół
(19) | Pokrętło
(20) | Korba do podnoszenia i opuszczania tarczy
(21) | Klapka zabezpieczająca włącznik/wyłącznik
(22) | Uchwyt do przechowywania pokrywy ochronnej
(23) | Klamra mocująca do przechowywania prowadnicy kątowej
(24) | Drążek prowadzący przedłużki stołu
(25) | Ogranicznik dla kąta cięcia 45° (w pionie)
(26) | Dźwignia blokująca do regulacji pionowych kątów cięcia
(27) | Skala dla kątów cięcia (w pionie)
(28) | Ogranicznik dla kąta cięcia 0° (w pionie)
(29) | Pokrętło dla prowadnicy saneczkowej
(30) | Rowek prowadzący w kształcie litery V na stole pilarskim dla prowadnicy równoległej
(31) | Śruba regulacyjna do ustawiania siły zacisku prowadnicy równoległej
(32) | Wkładka
(33) | Tarcza
(34) | Szyna profilowana
(35) | Rowek prowadzący dla prowadnicy równoległej
(36) | Schowek prowadnicy równoległej
(37) | Klucz sześciokątny (5 mm)
(38) | Śruba blokująca przedłużki stołu
(39) | Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa”
(40) | Wyrzutnik wiórów
(41) | Przystawka do odsysania pyłu
(42) | Uchwyt na przewód sieciowy
(43) | Zestaw montażowy „Przedłużka stołu”
(44) | Prowadnica w kształcie litery V dla prowadnicy równoległej
(45) | Podstawa
(46) | Dźwignia zaciskowa klina rozdzielającego
(47) | Trzpienie nastawcze klina rozdzielającego
(48) | Otwory na wkładkę
(49) | Dźwignia zaciskowa pokrywy ochronnej
(50) | Kołek prowadzący pokrywy ochronnej
(51) | Uchwyt mocujący prowadnicy równoległej
(52) | Dodatkowa prowadnica równoległa
(53) | Szyna prowadząca prowadnicy kątowej
(54) | Śruba radełkowana do mocowania prowadnicy kątowej
(55) | Zestaw montażowy „Szyna profilowana”
(56) | Nakrętka radełkowana szyny profilowanej
(57) | Dolna osłona tarczy
(58) | Śruba mocująca dolnej osłony tarczy
(59) | Nakrętka mocująca
(60) | Dźwignia blokady wrzeciona
(61) | Kołnierz
(62) | Kołnierz mocujący
(63) | Wrzeciono
(64) | Wskaźnik kąta cięcia (w pionie)
(65) | Gałka nastawcza dla dowolnych kątów cięcia (w poziomie)
(66) | Wskaźnik kąta cięcia (w poziomie) na prowadnicy kątowej
(67) | Listwa nastawcza
(68) | Lupa
(69) | Wskaźnik odległości stołu pilarskiego
(70) | Włącznik
(71) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 0°
(72) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w pionie)
(73) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 45°
(74) | Śruby sześciokątne (5 mm) z przodu do ustawiania równoległości tarczy
(75) | Śruby sześciokątne (5 mm) z tyłu do ustawiania równoległości tarczy
(76) | Śruba wskaźnika odległości stołu pilarskiego
(77) | Śruby sześciokątne (5 mm) do ustawiania równoległości prowadnicy równoległej
(78) | Śruba do wskaźnika odległości prowadnicy równoległej
(79) | Śruby regulacyjne wkładki
(80) | Uchwyt do przechowywania zestawu montażowego „Dodatkowa prowadnica równoległa”
(81) | Klamra mocująca do przechowywania adaptera do odsysania pyłu
(82) | Schowek na tarcze
(83) | Uchwyt do przechowywania klucza sześciokątnego
(84) | Klamra mocująca do przechowywania dodatkowej prowadnicy równoległej