# Tehnilised andmed

Ketassaepink |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2000 | 1650
Nimipinge | V | 220–240 | 230 | 110
Sagedus | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 4200 | 4200 | 4200
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ● | ●
Väljajooksupidur |  | ● | ● | ●
Ülekoormuskaitse |  | ● | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 35,0 | 35,0 | 35,0
Kaitseklass |  | / II | / II | / II
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt | mm | 254 | 254 | 254
Saelehe põhiosa paksus | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. hamba paksus/hammaste räsamine | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Puurava läbimõõt | mm | 30 | 30 | 30

Ketassaepink |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2000
Nimipinge | V | 220–240 | 220
Sagedus | Hz | 50–60 | 60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 4200 | 4200
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ●
Väljajooksupidur |  | ● | ●
Ülekoormuskaitse |  | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 35,0 | 35,0
Kaitseklass |  | / II | / II
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt | mm | 254 | 254
Saelehe põhiosa paksus | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. hamba paksus/hammaste räsamine | mm | > 2,4 | > 2,4
Puurava läbimõõt | mm | 25,4 | 25,4

Tooriku maksimaalsed mõõtmed: vaadake Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.