# Povećavanje stola za testerisanje

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

##

Proširenje stola za testerisanje (11) proširuje sto za testerisanje (17) udesno.

- Povucite zateznu dršku (18) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Izvucite proširenje stola za testerisanje (11) do željenog položaja prema spolja.
- Pritisnite zateznu dršku (18) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

##

Produžetak stola za testerisanje (10) produžuje sto za testerisanje (17) ka pozadi.

- Otpustite blokadni zavrtanj (38) na levoj vodećoj šipci.
- Izvlačite produžetak stola za testerisanje (10) do željenog položaja ka spolja.
- Za fiksiranje pozicije pritegnite blokadni zavrtanj (38).

Kod teških radnih komada, po potrebi morate podupreti produžetak stola za testerisanje.

##

Pomoću pokretnog klizača (2) možete da testerišete radne komade do maksimalne širine od 350 mm.
Istovremeno se postiže visok nivo preciznosti prilikom testerisanja pre svega sa ugaonim graničnikom (3) videti Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja pomoću pokretnog klizača.

- Povucite zateznu dršku (29) za pokretni klizač do kraja nagore.
  Pokretni klizač se može tako kako napred tako i unazad pomerati do graničnika.