# Uskladnění a přeprava

## Uložení prvků nářadí (viz obrázky R1 − R6)

Pro uložení vám elektrické nářadí poskytuje možnost určité části nářadí bezpečně upevnit.

- Sejměte přídavný podélný doraz (52) z podélného dorazu (8).
- Vložte všechny volné části nářadí do úložných přihrádek na krytu (viz následující tabulku).

Obrázek | Prvek stroje | Úložná schránka
--- | --- | ---
R1 | Ochranný kryt (6) | zavěsit do vybrání v držáku (22) a utáhnout pomocí upínací páčky (49)
R2 | upevňovací sada pro přídavný podélný doraz (39) | zacvaknout do držáků (80)
R2 | odsávací adaptér (41) | zasunout do přídržných spon (81)
R3 | nepoužívané pilové kotouče | zavěsit do přihrádky na pilový kotouč (82) a kryt (14) upevnit pomocí upevňovací matice (12)
R3 | očkový klíč (15) | zavěsit do přihrádky na pilový kotouč (82) a kryt (14) upevnit pomocí upevňovací matice (12)
R3 | posouvací tyčka (13) | upevnit pomocí upevňovací matice (12)
R4 | klíč na vnitřní šestihran (37) | zasunout do držáků (83)
R4 | podélný doraz (8) | zasunout do přihrádky na podélný doraz (36)
R5 | úhlový doraz (3) | zasunout do přídržných spon (23)
R6 | přídavný podélný doraz (52) | zasunout do přihrádky na přídavný podélný doraz a zafixovat pomocí přídržné spony (84)

## Přenášení elektronářadí

Před přepravou elektrického nářadí musíte provést následující kroky:

- Uveďte elektrické nářadí do přepravní polohy.
- Odstraňte všechny díly příslušenství, které nelze pevně namontovat na elektrické nářadí.
  Nepoužívané pilové kotouče ukládejte pro přepravu pokud možno do uzavřeného zásobníku.
- Zasuňte rozšíření stolu (11) úplně dovnitř a pro zafixování stiskněte upínací páčku (18) dolů.
- Zasuňte prodloužení stolu pily (10) úplně dovnitř a utáhněte aretační šrouby (38) na vodicích tyčích (24).
- Síťový kabel namotejte na držák kabelu (42).
- Pro zvednutí nebo přemístění používejte držadla (4).

- Při přepravování elektronářadí použijte pouze přepravní ústrojí a nikdy ochranná zařízení.