# Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| N’approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l’outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.
| Portez toujours des lunettes de protection.
| Portez une protection auditive. L’exposition aux bruits peut provoquer une perte de l’audition.
| Portez un masque à poussière.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie. Le diamètre de l’alésage central doit correspondre exactement à celui de la broche (pas de jeu). Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l’épaisseur du corps de lame, au diamètre de l’alésage de la lame et au diamètre de la broche de l’outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame. Le diamètre de lame doit correspondre à l’indication du pictogramme.
| a Le diamètre de la lame ne doit pas dépasser 254 mm. b L’épaisseur du couteau diviseur est de 2,3 mm. c Le sens de coupe des dents (indiquée par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur. d Veillez lors du changement de la lame à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure à 2,4 mm et à ce que l’épaisseur du corps de lame ne soit pas supérieure à 2,2 mm. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce.
| L’épaisseur du couteau diviseur est de 2,3 mm. La hauteur de pièce maximale possible est de 79 mm.
| Indique le sens de rotation de la manivelle pour abaisser (position de transport) et relever (position de travail) la lame.
| Indique la position du levier de blocage de la lame de scie et la position lors du réglage d’un angle d’inclinaison (lame de scie orientable).
| Sens de rotation de la vis filetée pour bloquer/desserrer la butée angulaire sur la table.
| Le cas échéant, lubrifiez l’outil électroportatif aux endroits indiqués.
| Les outils électroportatifs de la classe de protection II sont renforcés ou dotés d’une double isolation.
| Avec le marquage CE, le fabricant atteste que l’outil électroportatif est conforme aux directives UE en vigueur.