# علایم

علایم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها
| هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
| از عینك ایمنی استفاده كنید.
| از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
| از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | به ابعاد تیغه اره توجه کنید. قطر سوراخ باید بدون لقی با محور دستگاه مطابق باشد. چنانچه استفاده از قطعات تبدیل ضروری است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور دستگاه متناسب باشد. در صورت امکان، از قطعه تبدیل ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید. قطر تیغه اره باید با مقدار ذکر شده روی علامت تطابق داشته باشد.
| a قطر تیغه اره نباید بیشتر از 254 میلیمتر باشد. b ضخامت محافظ تیغه 2,3 میلیمتر است. c جهت برش دندانه ها (فلش روی تیغه اره) باید با فلش روی محافظ تیغه مطابق باشد. d هنگام تعویض تیغه اره دقت کنید که عرض برش کمتر از 2,4 میلیمتر و ضخامت پایه تیغه اره بیشتر از 2,2 میلیمتر نباشد. در غیر این صورت خطر گیر کردن محافظ تیغه در قطعه کار وجود دارد.
| ضخامت محافظ تیغه 2,3 میلیمتر است. حداکثر ارتفاع ممکن قطعه کار برابر است با 79 میلیمتر.
| جهت چرخش میل لنگ به پایین (حالت حمل و نقل) و بالا (حالت کار) تیغه اره را نشان می دهد.
| وضعیت اهرم قفل کننده را برای تثبیت تیغه اره و به هنگام تنظیم زاویه مورب عمودی (تیغه اره قابل چرخش) نشان می دهد.
| جهت چرخش پیچ آجدار برای ثابت کردن/باز کردن راهنمای زاویه برش روی میز کشویی.
| در صورت نیاز ابزار برقی را در قسمتهای نشان داده شده روغن کاری کنید.
| ابزارهای برقی کلاس حفاظتی II تقویت شده اند و دو برابر عایق می باشند.
| تولید کننده توسط علامت CE مطابقت ابزار برقی را با مقررات معتبر اروپا تأیید می کند.