# Sågning

##

- Ställ in parallellanslaget (8) på önskad sågbredd.
- Lägg arbetsstycket på sågbordet framför skyddskåpan (6).
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (20) tills de övre tänderna på sågklingan (33) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
  Om trycket är för kraftigt kan sågens tänder överhettas och arbetsstycket kan skadas.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

##

- Ställ in önskad vertikal geringsvinkel hos sågklingan.
  Vid sågklinga som lutar till vänster måste parallellanslaget (8) vara till höger om sågklingan.
- Följ arbetsstegen enligt se Sågning i rät linje

##

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (3).
- Lägg arbetsstycket mot profilskenan (34).
  Profilen får inte befinna sig i snittlinjen. Lossa i detta fall den räfflade muttern (56) och förskjut profilskenan.
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (20) tills de övre tänderna på sågklingan (33) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.
- Tryck med ena handen arbetsstycket mot profilskenan (34) och skjut vinkelanslaget med andra handen på låsknappen (65) långsamt framåt i styrspåret (9).
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

##

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (3).
- Vinkelanslaget (3) måste kunna röra sig fritt i styrspåret (9) (vänster eller höger). Lossa den räfflade skruven (54) vid behov.
- Följ arbetsstegen enligt se Sågning i rät linje

##

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (3).
- Dra spänngreppet (29) för skjutsliden helt uppåt och dra skjutsliden (2) framåt.
- Lägg arbetsstycket på sågbordet framför skyddskåpan (6).
- Placera vinkelanslaget (3) framför arbetsstycket i vänster styrspår (9). Lås denna ställning genom att dra åt den räfflade skruven (54).
- Följ arbetsstegen enligt se Sågning i rät linje