# 调整劈开楔

劈开楔(7)可以防止锯片(33)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。
因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

## 设置劈开楔的高度（参见插图H）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

- 只能在装备了相应保护装置（比如通道保护罩、推力梳）的情况下使用电动工具来开槽或折边。

- 打开夹紧杆(49)，将保护盖(6)从劈开楔(7)的凹槽中拉出。
  为了避免损坏防护罩，可以将其放在壳体上的托架(22)中（也可以参考插图 R1）。
- 将手柄(20)顺时针旋转到极限位置，使锯片(33)处于锯台上方最高位置。
- 松开夹紧杆(46)。
- 将劈开楔从销钉(47)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(46)），然后向下移动劈开楔(7)直至极限位置。
- 将两个销钉(47)卡入劈开楔的上孔中，然后再次拧紧夹紧杆(46)。