# ตำแหน่งขนย้ายและตำแหน่งทำงานของใบเลื่อย

## ตำแหน่งขนย้าย

- ถอดกระบังป้องกัน (6) ออก ถอดแผ่นแทรกโต๊ะ (32) ออก และจัดวางลิ่มแยก (7) ในตำแหน่งต่ำสุด ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ (32) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเหวี่ยง (20) ทวนเข็มนาฬิกาจนฟันของใบเลื่อย (33) อยู่ใต้โต๊ะเลื่อย (17)
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (11) เข้าด้านในทั้งหมด
  กดด้ามหนีบ (18) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อค

## ตำแหน่งทำงาน

- จัดวางลิ่มแยก (7) ในตำแหน่งบนสุดเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี ใส่แผ่นแทรกโต๊ะ (32) เข้า และติดตั้งกระบังป้องกัน (6)
- หมุนข้อเหวี่ยง (20) ตามเข็มนาฬิกาจนฟันบนของใบเลื่อย (33) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.