# Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

##

O conjunto de extensão da mesa de serra (11) amplia a mesa de serra (17) para a direita.

- Puxe o punho de aperto (18) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (11) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (18) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

##

O prolongamento da mesa de serra (10) aumenta a mesa de serra (17) para trás.

- Solte o parafuso de fixação (38) na barra de guia esquerda.
- Puxar o prolongamento da mesa de serra (10) para fora até ao comprimento desejado.
- Para fixar a posição, aperte bem o parafuso de fixação (38).

No caso de peças de trabalho mais pesadas tem de apoiar o prolongamento da mesa de serra.

##

Através do carril corrediço (2) podem ser serradas peças até uma largura máxima de 350 mm.
Ao mesmo é alcançada uma precisão mais elevada ao serrar, sobretudo em combinação com o guia angular (3) ver Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais com auxílio do carril corrediço.

- Puxe o punho de aperto (29) para o carril corrediço totalmente para cima.
  O carril corrediço deve poder ser deslocado completamente para frente e para trás.