# Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

Lista do material a fornecer

- Serra circular de mesa com lâmina de serra montada (33) e cunha abridora (7)
- Guia angular (3)
- Calha perfilada (34)
- Conjunto de fixação "calha perfilada" (55) (chapa guia, porca serrilhada , parafuso, anilha plana)
- Guia paralela (8)
- Guia paralela adicional (52)
- Conjunto de fixação "guia paralela adicional" (39) (3 parafusos de fixação, 3 anilhas, 3 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (6)
- Extensão da mesa (10)
- Conjunto de fixação "Extensão da mesa" (43) (2 parafusos de fixação, 2 anilhas, 1 chave de bocas)
- Chave sextavada interior (37)
- Chave anular (15)
- Cobertura do depósito para discos de serra (14)
- Pau para empurrar (13)
- Inserto de mesa (32)
- Adaptador de aspiração (41)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos.
Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável.
Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.

##

- Chave de fenda
- Chave de estrela
- Calibre angular