# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

- Fäll upp skyddslocket (21).
- Tryck på den gröna strömbrytaren (70) för idrifttagning.

##

- Tryck på skyddslocket (21).

##

På-/av-strömbrytaren är en så kallad nollspänningsströmställare som efter strömavbrott (om t.ex. nätstickproppen dragits ur under drift) hindrar elverktyget från att återinkopplas.
För att återstarta elverktyget måste den gröna Till-knappen (70) tryckas ned.