# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

- สำหรับ‌การตัด‌ทั้งหมด อันดับแรกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า‌ใบเลื่อย‌จะไม่สามารถสัมผัสกับตัวหยุด‌หรือ‌ชิ้นส่วน‌อื่นๆ ของ‌เครื่องตลอดเวลา

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเซาะร่องหรือทำรอยบากร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ต. ย. เช่น กระบังป้องกันทรงอุโมงค์ หวีดันไม้)

- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับตัดช่องที่แคบยาว (ร่องสิ้นสุดในชิ้นงาน)

ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก อย่า‌กด‌ใบเลื่อย‌ลง‌ทาง‌ด้านข้าง

ลิ่มแยกต้อง‌อยู่ในแนวเดียวกันกับ‌ใบเลื่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานติดขัด

อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่บิดเบี้ยว ชิ้นงาน‌ต้อง‌มี‌ขอบตรง‌เสมอ‌เพื่อ‌ประกบ‌กับ‌แผง‌กำหนด‌แนวขนาน

จัดเก็บ‌ไม้ดัน‌ไว้กับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌เสมอ

##

- อย่ายืนในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยโดยตรงอย่างเด็ดขาด ให้วางตำแหน่งของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกันกับใบเลื่อยและรั้วเสมอ การตีกลับอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อย

- เอามือ นิ้ว และ‌แขน‌ออก‌ห่างจาก‌ใบเลื่อย‌ที่‌กำลัง‌หมุน

ปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้:

- จับ‌ชิ้นงาน‌อย่าง‌แน่นหนา‌ด้วย‌มือ‌ทั้งสอง‌ข้าง‌และ‌กด‌ทาบกับ‌โต๊ะเลื่อย‌อย่าง‌มั่นคง
- สำหรับชิ้นงานแคบและสำหรับการเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้งให้ใช้ไม้ดัน (13) และแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52) ที่จัดส่งมาเสมอ

##

- วาดความหนาของใบเลื่อยบนสติกเกอร์กลมสีเหลือง (5)
  ใน‌ลักษณะ‌นี้‌จะ‌ช่วยให้‌ท่านสามารถ‌วาง‌ตำแหน่ง‌ชิ้นงาน‌เพื่อทำการเลื่อย‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌แม่นยำ‌โดย‌ไม่ต้อง‌เปิด‌กระบัง‌ป้องกัน‌‌ได้

##

มุมเอียง‌ใน‌แนวตั้ง | ความสูงชิ้นงานสูงสุด [มม.]
--- | ---
0° | 79
45° | 56