# ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.

## ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار) (انظر الصورة D)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائلة العمودية في نطاق يتراوح بين -1° و 47°.

- قم بحل ذراع التثبيت (26) بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملحوظة: عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار ستنقلب من جراء قوة الجاذبية إلی وضعية تعادل 30° تقريبا.

- اسحب أو اضغط الطارة اليدوية (19) علی مسار قالب الإزلاق إلی أن يشير المؤشر الزاوي (64) إلی زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ علی إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (26) مرة أخرى.

للضبط السريع والدقيق للزوايا العمودية النموذجية 0° و 45° هناك مصدات مضبوطة من قبل المصنع ((28)، (25)) مخصصة لذلك.

## ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية (المصد الزاوي) (انظر الصورة E)

إرشاد: استخدم التجهيزات المعنية لتقليم الأشجار (أسافين طويلة).

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 60° (ناحية اليسار) حتى 60° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (65)، في حالة ربطه.
- أدر المصد الزاوي إلی أن يشير المؤشر الزاوي (66) إلی زاوية الشطب المرغوبة.
- قم بربط مقبض التثبيت (65) مرة أخرى.

لكي تضبط زوايا الشطب المائل الأفقية المستخدمة غالبا بشكل سريع ودقيق فقد خصصت علی المصد الزاوي (3) لوالب مصادمة من أجل الزاويتين 45° (الجانب الأيسر والأيمن) و 0°.

- قم بفك مقبض التثبيت (65)، في حالة ربطه.
- قم بطي صفيحة الضبط (67) إلى أعلى.
- أدر المصد الزاوي بحيث تقع أسنان لولبة اللولب المصادم المرغوب علی يمين صفيح الضبط.
- قم بطي صفيحة الضبط (67) إلى الداخل وأدر المصد الزاوي إلی أن تتلامس أسنان اللولب المصادم مع صفيح الضبط.
- قم بربط مقبض التثبيت (65) مرة أخرى.