# 图标

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

图标及其含义
| 当电动工具运转时，切勿把手放在锯切区域内。 碰到锯片会有受伤危险。
| 请佩戴护目镜。
| 请佩戴听力防护装置。 工作噪音会损坏听力。
| 请佩戴防尘口罩。
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | 注意锯片的尺寸。孔径必须无间隙地与工具主轴贴合。如果必须使用缩径套，应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及刀具主轴直径来匹配缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。 锯片直径必须与图标上的说明一致。
| a 允许的最大锯片直径为254毫米。 b 劈开楔的厚度为2.3毫米。 c 锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致。 d 更换锯片时，请确保切割宽度不小于2.4毫米，锯片主体的厚度不大于2.2毫米。否则劈开楔（毫米）可能卡在工件中。
| 劈开楔的厚度为2.3毫米。 工件的最大许可高度为79毫米。
| 显示降低锯片（搬运位置）以及升高锯片（工作位置）时的手摇柄旋转方向。
| 显示锁定杆在固定锯片时的位置，和调整垂直方向的斜角锯割角度（可以摆动锯片）时的位置。
| 在滑动工作台上固定 / 松开角度挡块时滚花螺栓的旋转方向。
| 视需要润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油。
| 防护等级为II的电动工具已加强绝缘或双重绝缘。
| 产品带有CE标志，表明制造商确认该电动工具符合适用的欧盟指令。