# Cưa

##

- Hãy điều chỉnh thanh cữ (8) thành chiều rộng cắt mong muốn.
- Hãy đặt phôi gia công lên bàn cưa trước nắp bảo vệ (6).
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (20), đến khi răng trên của lưỡi cưa (33) ở bên trên phôi gia công khoảng 3−6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
  Nếu bạn ấn quá nhiều lần, các đầu lưỡi cưa có thể quá nhiệt và phôi gia công có thể bị hỏng.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

##

- Điều chỉnh góc vát dọc mong muốn của lưỡi cưa.
  Khi lưỡi cưa nghiên sang trái, thanh cữ (8) phải ở bên phải của lưỡi cưa.
- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: xem Cưa Đường Thẳng

##

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cữ chặn góc (3).
- Hãy đặt phôi gia công lên thanh biên dạng (34).
  Thanh biên dạng có thể không nằm trên đường cắt. Trong trường hợp này hãy nới lỏng đai ốc khía (56) và dịch chuyển thanh biên dạng.
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cưa bằng tay quay (20), đến khi răng trên của lưỡi cưa (33) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 − 6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Hãy ấn phôi gia công bằng một tay vào thanh biên dạng (34) và đẩy chậm cữ chặn góc ra trước vào rãnh dẫn hướng bằng tay kia trên núm khóa (65) (9).
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.

##

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cữ chặn góc (3).
- Cữ chặn góc (3) phải chuyển động tự do trong rãnh dẫn hướng (9) (bên trái hoặc bên phải). Muốn vậy, hãy nới lỏng vít đầu có khía nếu cần (54).
- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: xem Cưa Đường Thẳng

##

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cữ chặn góc (3).
- Kéo quai kẹp (29) của bàn trượt lên hoàn toàn và kéo bàn trượt (2) ra trước.
- Hãy đặt phôi gia công lên bàn cưa trước nắp bảo vệ (6).
- Hãy định vị cữ chặn góc (3) trước phôi gia công ở rãnh dẫn hướng bên trái (9). Khóa giữ vị trí này, bằng cách siết chặt vít đầu có khía (54).
- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: xem Cưa Đường Thẳng