# Транспортное и рабочее положение пильного диска

## Транспортное положение

- Снимите защитный кожух (6), снимите вкладыш (32) и установите распорный клин (7) в крайнее нижнее положение. Установите вкладыш (32) на место.
- Поверните кривошипную рукоятку (20) против часовой стрелки, чтобы зубья пильного диска (33) находились ниже стола (17).
- Сдвиньте расширитель стола (11) до упора в направлении центра стола.
  Прижмите зажимную рукоятку (18) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

## Рабочее положение

- Установите распорный клин (7) в крайнее верхнее положение точно по центру пильного диска, установите вкладыш (32) и монтируйте защитный кожух (6).
- Поворачивайте кривошипную рукоятку (20) по часовой стрелке, пока зубья пильного диска (33) не окажутся на расстоянии прибл. 3−6 мм над заготовкой.