# Paralleeljuhiku reguleerimine

Paralleeljuhikut (8) saab asetada saekettast vasakule (must skaala) või paremale (hõbedane skaala). Märgistus luubis (68) näitab skaalal (1) paralleeljuhiku ja saeketta vahel seatud kaugust.
Seadke paralleeljuhik saeketta soovitud küljele.

## Paralleeljuhiku seadmine
väljatõmbamata saepingi puhul

- Vabastage lukustushoob (51) paralleeljuhikul (8). Lükake paralleeljuhikut seni, kuni märgistus luubil (68) näitab soovitud vahekaugust saekettani.
  Väljatõmbamata saepingi puhul kehtib hõbedase skaala (1) alumine kiri.
- Fikseerimiseks suruge kinnitushoob (51) alla.

## Paralleeljuhiku seadmine
väljatõmmatud saepingil (vt joonist F)

- Asetage paralleeljuhik saekettast paremale.
  Lükake paralleeljuhikut seni, kuni märgistus luubil (68) näitab alumisel skaalal 33 cm.
  Fikseerimiseks suruge kinnitushoob (51) uuesti alla.
- Tõmmake laienduse pingutushoob (18) täiesti üles.
- Tõmmake saepingi laiendus (11) välja, kuni vahemaa näidik (69) näitab ülemisel skaalal soovitud vahekaugust saekettani.
- Suruge lukustushoob (18) alla.
  Sellega on saepingi laiendus fikseeritud.