# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

- Obrnite varnostni pokrov (21) navzgor.
- Za zagon pritisnite zeleno tipko za vklop (70).

##

- Pritisnite na varnostni pokrov (21).

##

Stikalo za vklop/izklop je varnostno stikalo, ki preprečuje ponoven zagon orodja po izpadu električne energije (npr. odstranitev vtiča iz vtičnice med delovanjem).
Za ponovni zagon električnega orodja morate ponovno pritisniti zeleno tipko za vklop (70).