# Zaagtafel vergroten

Ondersteun lange en zware werkstukken door er iets onder te leggen.

##

De zaagtafelverbreding (11) verbreedt de zaagtafel (17) naar rechts.

- Trek de spangreep (18) voor de zaagtafelverbreding helemaal omhoog.
- Trek de zaagtafelverbreding (11) tot aan de gewenste lengte naar buiten.
- Duw de spangreep (18) omlaag. De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.

##

De zaagtafelverlenging (10) verlengt de zaagtafel (17) naar achter.

- Draai de vastzetschroef (38) op de linker geleidestang los.
- Trek de zaagtafelverlenging (10) tot aan de gewenste lengte naar buiten.
- Voor het vastzetten van de positie draait u de vastzetschroef (38) vast.

Bij zware werkstukken moet u eventueel de zaagtafelverlenging ondersteunen.

##

Door de duwslede (2) kunnen werkstukken tot een maximale breedte van 350 mm worden gezaagd.
Tegelijkertijd wordt een hogere precisie bij het zagen vooral in combinatie met de verstekgeleider (3) bereikt zie Horizontale verstekhoeken met behulp van duwslede zagen.

- Trek de spangreep (29) voor de duwslede helemaal omhoog.
  De schuifslede kan zowel naar voor als naar achter tot aan de aanslag worden verschoven.