# Ställa in tilläggs-parallellanslaget (se bild G)

För att såga smala arbetsstycken och för att såga vertikala geringsvinklar måste du montera tilläggs-parallellanslaget (52) på parallellanslaget (8).

Tilläggsparallellanslaget kan monteras till vänster eller höger på parallellanslaget (8) efter behov.

Risk finns att arbetsstycket vid sågning kläms in mellan parall‌ellanslaget och sågklingan och att uppåtgående sågklingan griper arbetsstycket och slungar ut det.
Ställ därför in tilläggsparallellanslaget så att anslagets styrända ligger mellan sågklingans främsta tand och klyvknivens främre kant.

- Lossa alla vingmuttrar i monteringssatsen (39) och förskjut tilläggsparallellanslaget så att båda främre skruvarna kan användas för infästning.
- Dra åter fast vingmuttrarna.