# Vị trí vận chuyển và làm việc của lưỡi cưa

## Vị trí dùng chuyển vận

- Hãy tháo nắp bảo vệ (6), tháo chi tiết gài bàn (32) và định vị dao tách lớp (7) trong vị trí dưới. Đặt chi tiết gài bàn (32) lại.
- Hãy xoay tay quay (20) ngược chiều kim đồng hồ, đến khi răng của lưỡi cưa (33) ở bên dưới bàn cưa (17).
- Đẩy bàn cưa mở rộng (11) hết vào trong.
  Ấn tay kẹp (18) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

## Vị Trí Làm Việc

- Định vị dao tách lớp (7) vào vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa, đặt chi tiết gài bàn (32) vào và lắp nắp bao vệ (6).
- Hãy xoay tay quay (20) theo chiều kim đồng hồ, đến khi răng trên của lưỡi cưa (33) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 − 6 mm.