# การจัดเก็บและการขนย้าย

## การจัดเก็บชิ้นส่วนของเครื่อง (ดูภาพประกอบ R1−R6)

สำหรับการจัดเก็บ ท่านสามารถยึดชิ้นส่วนบางตัวของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ถอดแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52) ออกจากแผงกำหนดแนวขนาน (8)
- ใส่ชิ้นส่วนเครื่องมือที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในช่องจัดเก็บบนตัวเรือน (ดูตารางต่อไปนี้)

ภาพประกอบ | ชิ้นส่วนของเครื่อง | ช่องจัดเก็บ
--- | --- | ---
R1 | กระบังป้องกัน (6) | แขวนในช่องของที่ยึด (22) และขันให้แน่นด้วยคันหนีบ (49)
R2 | ชุดยึด "แผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม" (39) | หนีบในที่ยึด (80)
R2 | ข้อต่อท่อดูดออก (41) | เลื่อนเข้าในคลิปยึด (81)
R3 | ใบเลื่อยที่ไม่ใช้ | แขวนในจุดตั้งใบเลื่อย (82) และยึดแผ่นครอบ (14) ด้วยน็อตยึด (12)
R3 | ประแจแหวน (15) | แขวนในจุดตั้งใบเลื่อย (82) และยึดแผ่นครอบ (14) ด้วยน็อตยึด (12)
R3 | เสียบไม้ดัน (13) | ยึดด้วยน็อตยึด (12)
R4 | เสียบประแจขันหกเหลี่ยม (37) | เข้าในที่ยึด (83)
R4 | เสียบแผงกำหนดแนวขนาน (8) | เข้าในจุดตั้งของแผงกำหนดแนวขนาน (36)
R5 | เลื่อนฉากหยุดมุม (3) | เข้าในคลิปยึด (23)
R6 | เสียบแผงกำหนดแนวขนานเพิ่ม (52) | เข้าในจุดตั้งของแผงกำหนดแนวขนานและยึดด้วยแคลมป์ยึด (84)

## การยกเครื่องมือไฟฟ้า

ก่อน‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าต้อง‌ทำตาม‌ขั้นตอน‌ต่อไปนี้:

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่ง‌ขนย้าย
- ถอด‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ที่‌ไม่‌สามารถติดตั้ง‌กับ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้‌อย่าง‌แน่นหนา
  หากเป็นไปได้ให้ขนย้ายใบเลื่อย‌ที่‌ไม่‌ใช้งาน‌โดยใส่ใน‌ภาชนะ‌บรรจุ‌ที่‌ปิดฝา
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (11) เข้าด้านในทั้งหมดและกดด้ามหนีบ (18) ลงเพื่อยึดให้แน่น
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (10) เข้าด้านในจนสุดและขันสกรูล็อค (38) ที่ไกด์ร็อด (24) ให้แน่น
- ม้วนสายไฟฟ้ารอบที่ม้วนเก็บสายไฟฟ้า (42)
- ใช้ด้ามถือ (4)เพื่อยกหรือขนย้าย

- เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า ให้‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น และ‌อย่า‌ยกจับ‌ที่‌อุปกรณ์‌ป้องกัน‌อันตราย‌อย่าง‌เด็ดขาด