# Технические данные

Настольная дисковая пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 473 | ‎3 601 M30 432 | ‎3 601 M30 462
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2000 | 1650
Номинальное напряжение | В | 220–240 | 230 | 110
Частота | Гц | 50–60 | 50–60 | 50–60
Число оборотов холостого хода | об/мин | 4200 | 4200 | 4200
Ограничение пускового тока |  | ● | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ● | ●
Защита от перегрузки |  | ● | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 35,0 | 35,0 | 35,0
Класс защиты |  | / II | / II | / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 254 | 254 | 254
Толщина полотна диска | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Диаметр отверстия | мм | 30 | 30 | 30

Настольная дисковая пила |  | GTS 10 XC | GTS 10 XC
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 M30 443 | ‎3 601 M30 4B3
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2000
Номинальное напряжение | В | 220–240 | 220
Частота | Гц | 50–60 | 60
Число оборотов холостого хода | об/мин | 4200 | 4200
Ограничение пускового тока |  | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ●
Защита от перегрузки |  | ● | ●
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 35,0 | 35,0
Класс защиты |  | / II | / II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)
Ширина x глубина x высота | мм | 783 x 771 x 343 | 783 x 771 x 343
Размеры подходящих пильных дисков
Диаметр пильного диска | мм | 254 | 254
Толщина полотна диска | мм | < 2,2 | < 2,2
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин. | мм | > 2,4 | > 2,4
Диаметр отверстия | мм | 25,4 | 25,4

Максимальные размеры заготовки: см. Максимальные размеры заготовки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.