# Symboly

Následující symboly mohou mít význam při používání vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam
| Nedávejte ruce do oblasti řezání, když elektrické nářadí běží. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.
| Noste ochranné brýle.
| Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
| Noste ochrannou masku proti prachu.
‎3 601 M30 403 ‎3 601 M30 432 ‎3 601 M30 462 ‎3 601 M30 473 ‎3 601 M30 443 ‎3 601 M30 4B3 | Dbejte na rozměry pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle pasovat na vřeteno nářadí. Pokud je nutné použít redukce, dbejte na to, aby rozměry redukce odpovídaly tloušťce těla kotouče a průměru otvoru pilového kotouče a dále průměru vřetena nářadí. Pokud možno používejte redukce, které jsou součástí dodávky pilového kotouče. Průměr pilového kotouče musí souhlasit s údajem na symbolu.
| a Průměr pilového kotouče smí činit maximálně 254 mm. b Tloušťka rozpěrného klínu činí 2,3 mm. c Směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) se musí shodovat se směrem šipky na rozpěrném klínu. d Při výměně pilového kotouče dbejte na to, aby šířka řezu nebyla menší než 2,4 mm a tloušťka těla pilového kotouče nebyla větší než 2,2 mm. Jinak hrozí nebezpečí, že se rozpěrný klín v obrobku zasekne.
| Tloušťka rozpěrného klínu činí 2,3 mm. Maximální možná výška obrobku činí 79 mm.
| Indikuje směr otáčení kliky pro spuštění (transportní poloha) a zvednutí (pracovní poloha) pilového kotouče.
| Indikuje polohu aretační páčky pro zajištění pilového kotouče a při nastavení vertikálního pokosového úhlu (pilový kotouč lze naklápět).
| Směr otáčení šroubu s rýhovanou hlavou pro zafixování/uvolnění úhlového dorazu na posuvném stole.
| Podle potřeby elektrické nářadí na vyznačených místech naolejujte.
| Elektrické nářadí třídy ochrany II má zesílenou nebo dvojitou izolaci.
| Značkou CE výrobce potvrzuje, že elektrické nářadí splňuje platné směrnice EU.